법정계량단위 교재

2001. 1

한국계량측정협회

서울특별시 서초구 서초동 1535-3 선흥빌딩6층   ☞ (02) 586-2072∼4

Fax:02)597-6328 홈페이지: www.kasto.or.kr  E-Mail : ybs0227@kasto.or.kr

1. 법정 계량단위의 연혁

○ 1961. 5. 10  계량법 제정

○ 1964. 1 .1  계량법에 의한 계량단위를 법정계량단위로 사용의무화(척관법 및

야아드, 파운드법에 의한 계량단위의 사용금지) 다만, 토지·건물에

관한 비법정계량단위(척관법) 사용은 유보

○ 1983. 1. 1  토지·건물도 계량에관한법률에 의한 계량단위를 법정계량단위로

사용토록 의무화

○ 1999. 2. 5  계량및측정에관한법률로 개정 (계량기, 교정, 시험검사 표준물질)

○ 2000. 1. 21 계량에관한법률로 전면개정(법률제 6193호)

- 국가표준기본법에 의하여 SI단위 사용 의무화

(보조잠정단위는 2001년 6월30일까지 사용 유예)

2. 계량법상 계량단위 관련 규제사항

* 계량법상 계량단위 관련 규제사항

○ 비법정 계량단위의 사용금지(계량에관한법률 제4조)

- 누구든지 비법정계량단위를 사용하여 계량하거나 광고할 경우 또는

비법정계량단위로 계량기를 제작□수입할 수 없다.

○ 벌칙 (계량에관한법률 제30조(벌칙) 및 제33(과태료)

- 비법정단위로 계량기나 상품을 제작□수입한 경우에는 1년 이하의 징역

또는 500만원이하의 벌금형

- 2001년 7월1일부터 평, 관, 돈, 냥, 마, 자, 치 등의 척관단위와 인치,

온스, 야드 등 모든 비법정단위를 사용하여 계량하거나 광고하는 자

는 100만원 이하의 과태료 처분

○ 비법정계량단위 사용, 제작 특례(계량에관한법률 시행령 제4조 및 제5조)

- 수출물품 또는 수출을 위하여 수입하는 물품의 계량

- 선박□항공기 또는 군용물품의 계량

- 연구□개발에 이용되는 물품의 계량

- 수출을 목적으로 제조하는 상품/계량기

- 수출품의 원료 또는 부품으로서 수입하는 상품

3. 법정 계량단위

가. 기본단위

양	명 칭	기 호	비 고
길 이	미 터	m	인쇄체소문자
질 량	킬로그램	kg	□
시 간	초	s	□
전 류	암 페 어	A	인쇄체 대문자
열역학적 온도	켈 빈	K	□
물 질 량	몰	mol	인쇄체소문자
광 도	칸 델 라	cd	□

유도단위

1. 기본단위로 표시되는 유도단위

유 도 량	SI 유 도 단 위
	명 칭	기 호
넓이	제곱미터	□
부피	세제곱미터	□
속력, 속도	미터 매 초	□
가속도	미터 매 초 제곱	□
유량	세제곱미터 매 초	□/s
동점도	제곱미터 매 초	□/s
파동수	역 미터	m-1
밀도, 질량밀도	킬로그램 매 세제곱미터	kg/□
비(比) 부피	세제곱미터 매 킬로그램	□/kg
전류밀도	암페어 매 제곱미터	A/□
자기장의 세기	암페어 매 미터	A/m
(물질량의) 농도	몰 매 세제곱미터	mol/□
휘도	칸델라 매 제곱미터	cd/□
굴절률	하나(숫자)	1

2. 특별한 명칭과 기호를 갖는 국제단위계(SI) 유도단위

유 도 량	S I 유 도 단 위
	명 칭	기호	다 른 SI단위로 표 시	SI 기본단위로 표시
평면각	라디안	rad		m·m-1 = 1
입체각	스테라디안	sr		m2·m-2 = 1
진동수, 주파수	헤르츠	□		s-1
힘	뉴턴	N		m·kg·s-2
압력, 응력	파스칼	Pa	N/□	m-1·kg·s-2
에너지, 일, 열량	줄	J	N·m	m2·kg·s-2
일률, 전력, 복사선속	와트	W	J/s	m2·kg·s-3
전하량, 전기량	쿨롱	C		s·A
전위차, 기전력	볼트	V	W/A	□·kg·s-3·A-1
전기용량	패럿	F	C/V	m-2·kg-1·s4·A2
전기저항	옴	□	V/A	□·kg·s-3·A-2
전기전도도	지멘스	S	A/V	m-2·kg-1·s3·A2
자기선속	웨버	Wb	V·s	□·kg·s-2·A-1
자기선속밀도	테슬라	T	Wb/□	kg·s-2·A-1
인덕턴스	헨리	H	Wb/A	□·kg·s-2·A-2
섭씨온도	섭씨도	℃		K
광선속	루멘	lm	cd·sr	m2·m-2·cd = cd
조명도	럭스	lx	lm /□	m2·m-4·cd = m-2·c d
(방사성 핵종의)방사능	베크렐	Bq		s-1
흡수선량, 비(부여) 에너지, 커마	그레이	Gy	J/kg	m2·s-2
선량당량, 주변선량당량, 방향선량당량, 개인선량당량, 장기등가선량	시버트	Sv	J/kg	m2·s-2

3. 특별한 명칭과 기호가 포함된 유도단위의 예

유 도 량	S I 유 도 단 위
	명 칭	기 호	SI 기본단위로 표시
점성도	파스칼 초	Pa·s	m-1·kg·s-1
힘의 모멘트	뉴턴 미터	N·m	m2·kg·s-2
표면장력	뉴턴 매 미터	N/m	kg·s-2
각속도	라디안 매 초	rad/s	m·m-1·s-1 = s-1
각가속도	라디안 매 초 제곱	rad/s2	m·m-1·s-2 = s-2
열속밀도, 복사조도	와트 매 제곱미터	W/m2	kg· s-3
열용량, 엔트로피	줄 매 켈빈	J/K	m2·kg·s-2·K-1
비열용량, 비엔트로피	줄 매 킬로그램 켈빈	J/(kg·K)	m2·s-2·K-1
비에너지	줄 매 킬로그램	J/kg	m2·s-2
열전도도	와트 매 미터 켈빈	W/(m·K)	m·kg·s-3·K-1
에너지 밀도	줄 매 세제곱미터	J/□	m-1·kg·s-2
전기장의 세기	볼트 매 미터	V/m	m·kg·s-3·A-1
전하밀도	쿨롱 매 세제곱미터	C/□	m-3·s·A
전기선속밀도	쿨롱 매 제곱미터	C/□	m-2·s·A
유전율	패럿 매 미터	F/m	m-3·kg-1·s4·A2
투자율	헨리 매 미터	H/m	m·kg·s-2·A-2
몰에너지	줄 매 몰	J/mol	m2·kg·s-2·mol-1
몰엔트로피, 몰열용량	줄 매 몰 켈빈	J/(mol·K)	m2·kg·s-2·K-1·mol-1
(X선 및 □선의) 조사선량	쿨롱 매 킬로그램	C/kg	kg-1·s·A
흡수선량률	그레이 매 초	Gy/s	m2·s-3
복사도	와트 매 스테라디안	W/sr	m4·m-2·kg·s-3 = m2·kg·s-3
복사휘도	와트 매 제곱미터 스테라디안	W/(□·sr)	m2·m-2·kg·s-3 = kg·s-3

보조단위(제3조제2항관련)

1. 국제단위계(SI)의 접두어

인 자	접 두 어	기 호	인 자	접 두 어	기 호
1024	요 타	Y	10-1	데 시	d
1021	제 타	Z	10-2	센 티	c
1018	엑 사	E	10-3	밀 리	m
1015	페 타	P	10-6	마이크로	□
1012	테 라	T	10-9	나 노	n
109	기 가	G	10-12	피 코	p
106	메 가	M	10-15	펨 토	f
103	킬 로	k	10-18	아 토	a
102	헥 토	h	10-21	젭 토	z
101	데 카	da	10-24	욕 토	y

2. 국제단위계(SI)와 함께 사용이 허용된 단위

명 칭	기 호	SI 단위로 나타낸 값
분	min	1 min = 60 s
시간	h	1 h = 60 min = 3 600 s
일	d	1 d = 24 h = 86 400 s
도	。	1°= (□/180) rad
분	'	1' = (1/60)° = (□/10 800) rad
초	"	1" = (1/60)' = (□/648 000) rad
리터	l, L	1 L = 1 d□ = 10-3 □
그램	g	1 g = 10-3 kg
톤	t	1 t = 103 kg
네퍼	Np	1 (Np) = 1
벨	B	1 B = (1/2) ln 10 (Np)

3.  보조잠정단위

명 칭	기 호	SI 단위로 나타낸 값
역량(힘)	kgf	9.806 65 N
압력	kgf/□ mHg mH2O	9.806 65 Pa 133 322 Pa 9 806.38 Pa
일	kgf·m	9.806 65 J
공률	kgf·m/s	9.806 65 W
열량	kgf·m	9.806 65 J
농도	Nor	1kg/□
충격치	kgf·m	9.806 65 J
인장강도 압축강도	kgf/□	9.806 65 Pa
에너지프로언스	erg/□	1/10 000 000 J/□
에너지선속밀도	erg/(□·s)	1/10 000 000 J/(□·s)

(주) 보조잠정단위는 2001년 6월 30일까지 제작·수입하는 계량기에 한

하여 사용한다.

특수단위

1. 국제단위계(SI)와 함께 사용이 허용된 단위

명 칭	기 호	SI단위로 나타낸 값
전자볼트	eV	1 eV = 1.602 177 33 (49) × 10-19 J
통일 원자질량 단위	u	1 u = 1.660 540 2 (10) × 10-27 kg
천문단위	ua	1 ua = 1.495 978 706 91 (30) × 1011 m

2. 국제단위계(SI)와 함께 사용이 허용된 기타의 단위

명 칭	기 호	SI단위로 나타낸 값
해리		1 해리 = 1 852m
놋트		1 해리 매 시간 = (1 852/3 600) m/s
아르	a	1 a = 1 da□ = 10□□
헥타아르	ha	1 ha = 1 h□ = 10□□
바아	bar	1 bar = 0.1 MPa = 100 kPa = 1 000hPa = 105 Pa
옹스트롬	Å	1 Å = 0.1 □ = 10-10m
바안	b	1 b = 100 f□ = 10-28□

3. 특별한 명칭을 가진 센티미터·그램·초(CGS) 단위

명 칭	기 호	SI단위로 나타낸 값
에르그	erg	1 erg = 10-7J
다인	dyn	1 dyn = 10-5N
포아즈	P	1 P = 1 dyn·s/□ = 0.1Pa·s
스토크스	St	1 St = 1 □/s = 10-4□/s
가우스	G	1 G Ａ 10-4 T
에르스텟	Oe	1 Oe Ａ (1 000/4 □) A/m
맥스웰	Mx	1 Mx Ａ 10-8 Wb
스틸브	sb	1 sb = 1 cd/□ = 104 cd/□
포트	ph	1 ph = 104lx
갈	Gal	1 Gal = 1□/s2 = 10-2m/s2

4. 국제단위계(SI) 외의 기타 허용단위

명 칭	기 호	SI단위로 나타낸 값
퀴리	Ci	1 Ci = 3.7 × 1010Bq
뢴트겐	R	1 R = 2.58 ×10-4C/kg
라드	rad	1 rad = 1 cGy = 10-2Gy
렘	rem	1 rem = 1 cSv = 10-2Sv
X 단위		1 X단위 □ 1.002 x 10-4□
감마	□	1 □= 1 nT = 10-9T
잰스키	Jy	1 Jy = 10-26 W·m-2·□-1
페르미		1 페르미 = 1 fm = 10-15m
메트릭 카라트		1 메트릭 카라트 = 200mg = 2×10-4kg
토오르	Torr	1 Torr = (101 325/760)Pa
표준기압	atm	1 atm = 101 325Pa
칼로리	cal
마이크론	□	1 □= 1□ = 10-6m

5. 기타 특수단위

가. 점은 항해 및 항공에 관한 각도측정에 사용하는 특수단위로서 11.25도로

한다.

나. 용적톤은 선박의 부피측정에 사용하는 특수단위로서 1.132 674세제곱미터

로 한다.

다. 피에이치는 용액의 수소이온 농도를 측정하는 농도의 특수단위로서 용액 1

천분의 1세제곱미터중에 포함된 수소이온 몰농도의 역수에 상용대수를 취

한 값으로 한다.

라. 데니어는 섬유의 섬도측정에 사용하는 특수단위로서 길이가 450미터인

섬유의 질량이 50밀리그램일 때의 섬도로 한다.

마. 로크웰·브리넬·비커스 및 쇼어는 재질의 경도를 측정하는 특수단위이다.

바. 입자의 입도를 측정하는 특수단위는 밀리미터로 하고, 입도는 입체 또는

분체가 통과할 수 있는 최소의 표준체의 정사각형 체눈 또는 원형체눈

의 1변의 길이 또는 지름을 밀리미터로 표시한 수치로 한다.

사. 디옵터는 렌즈의 굴절도를 측정하는 특수단위로서 렌즈의 초점거리를

미터로 표시한 수치의 역수로 한다.

아. 내화도를 측정하는 특수단위는 표준제겔콘의 내화도로 한다.

자. 역률은 유효전력을 피상전력으로 나눈 값으로 무명수를 사용한다.

차. 습도백분율은 습도를 측정하는 특수단위로서 공기중의 수증기분압과 그

공기온도와 같은 온도에서의 포화 수증기압과의 비를 백분율로 표시한다.

카. 중보메도, 경보메도, 청주도, 아메리칸페트롤륨인덱스(이하 □에이·피·아이□라

한다), 드왓들도 및 우유도는 비중을 측정하는 특수단위로 그값은 다음

과 같다

1) 중보메도는 1에서 비중을 표시하는 수치의 역수를 뺀 수치를 144.3배

곱한 수치로 표시되는 값으로 한다.

2) 경보메도는 비중을 표시하는 수치의 역수에서 1을 뺀 수치를 144.3배

곱한 수치에 10을 더한 수치로 표시되는 값으로 한다.

3) 청주도는 비중을 표시하는 수치의 역수에서 1을 뺀 수치를 144.3배 곱한

수치로 표시되는 값으로 한다.

4) 에이·피·아이도는 물의 온도를 9분의 140도로 지정한 때의 비중을

표시하는 수치의 역수에서 1을 뺀 수치를 141.5배 곱한 수치에 10을

더한 수치로 표시되는 값으로 한다.

5) 드왓들도는 비중을 표시하는 수치에서 1을 뺀 수치를 200배 곱한 수

치로 표시되는 값으로 한다.

6) 우유도는 우유의 비중을 표시하는 수치에서 1을 뺀 수치를 1천배 곱

한 수치로 표시되는 값으로 한다.

법정단위와 비법정단위 대비표

분 야	법 정 단 위	비법정 단위	비 고
길이, 거리 치수	mm, cm, m, km	리, 마, 자, 치 인치, 피트, 마 일, 야드	단위표기는 인쇄체 소문자 로 표기하여야 하며 숫자와 단위사이는 한칸 띄움 해리 : 1 852 m 놋트 : 1 852 m/h
	해리, 놋트
넓이, 면적	mm2, cm2, m2 km2	평, 마지기, 에이커, 정보 작	제곱밀리미터, 제곱센티미터 제곱미터, 제곱킬로미터
	*a, ha		아르 : 100 m2, 헥타아르 : 10000 m2
무 게	mg, g, kg, t	돈, 근, 관, 파운 드, 온스, 미국 톤, 영국톤	밀리그램, 그램, 킬로그램 톤
부 피	l 또는 L, m3	홉, 되, 말, 섬 석, CC, 가마 니, 자루, 배럴	배럴은 비법정단위이나 국제관례로 사용하고 있음
압 력	Pa, atm(표준기압)	PSI	kgf/m2, mmHg, mH2O 단위 는 2001년 6월30일까지 허용
	* kgf/m2, mmHg mH2O
일(에너지)	Nm/s(뉴턴미터매 초) 또는 J/s(줄매초)	영국마력(HP) (746W) 프랑스마력(PS) (735.5W)	kgf 단위는 2001년 6월30일 까지 허용
	* kgf
조명(광도)	Lux	촉
전 기	A, W, V, □	촉